**Практическое занятие 4**

**Расчет валового выброса пыли, отходящей от сушильного, смесительного и помольного агрегатов**

**Цель**: рассчитать валовый выброс пыли , отходящей от сушильного, смесительного и помольного агрегатов

( см раздел 3.1 МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ (РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ))

**Исходные данные для расчета**:

t - время работы технологического оборудования в год, ч; 6 часов в сутки

V - объем отходящих газов, 1400 м3/с;

С - концентрация пыли, поступающей на очистку, 120 г/м3